MUX

0

1

2

3

4

5

6

7

B[0-7]

0

1

2

3

4

5

6

7

R[0-7]

IN

OUT

SUB STATE[3]

STATE[2] + Q[1]*STATE[3] Q[2]*STATE[3] Q[2]*STATE[2] + Q[3]*STATE[3]*STATE[1] Q[3]*STATE[2] Q[3]*STATE[1] + STATE[0]

0

0

OUT

0

1

2

3

Q[0-7] RGTEB*STATE[0] RGTEB*STATE[1] RGTEB*STATE[2] RGTEB*STATE[3]

RGTEB

/RGTEB